**防雨棚询价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 组成 | 规格及要求 | 数量 | 备注 |
| 防雨棚 | 长10米宽6米高3米 | 立柱 | 2寸(50MM)镀锌钢管-圆管壁厚1.2MM 长3米 | 18根 | 参照六号实验楼东边现有的防雨棚，需额外增加两道落地固定绳。 |
| 圆管主梁 | 横梁方管 4CM\*4CM\*1.2MM 一根 长6m弧形方管 4CM\*2CM\*1.2MM 一根 长7.5m支撑方管 4CM\*4CM\*1.2MM 三根 长0.3m 0.2m 0.2m两端焊接圆管插入立柱内：(40MM)镀锌钢管-圆管 壁厚1.2MM 长0.3m | 9片 |
| 剪刀架 | 4CM\*2CM\*1.2MM 1.5m立柱之间 | 32 |
| 万向轮 | 4寸 带刹车滚动效果好，越障碍能力强 | 18 |
| Pvc油布 | 厚度0.5mm10m\*3m\*0.5mm 二块6m\*3m\*0.5mm 二块11m\*7m\*0.5mm 一块防水防晒隔热耐用 | 5块 |
| 固定组件 | 剪刀架需要螺丝、螺母 | 一批 |
| 说明 | 上述是一个防雨棚的参数(表格内圆管主梁参数是指一片圆管主梁)， 按照需求，本次采购三个同样的防雨棚，最高限价为人民币19500.00元。(含运费、安装费、税费等一切费用) |
| 总价 | 大写： ¥： |

投标报价人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标报价人代表：（签字）

日期： 年 月 日